临沧市生态环境局文件

临环审〔2024〕129号

临沧市生态环境局关于临沧边境经济合作区

越胶子午线轮胎专用橡胶生产项目

（重新报批）环境影响报告表的批复

俊屿（云南）橡胶有限责任公司：

你公司申请报批的《临沧边境经济合作区越胶子午线轮胎专用橡胶生产项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。现批复如下：

一、项目基本信息

项目位于云南省临沧市耿马自治县孟定镇班幸社区班幸组，中心地理坐标为东经：98°56′27.726″，北纬：23°31′15.928″。项目规划总用地面积为37240m2（55.86亩），总建筑面积约18664.54m2。主要建设内容包括：标胶生产车间（年产1万吨标胶生产线）、复合胶生产车间（年产0.5万吨复合胶生产线），建筑面积18664.54m2，包括厂房1#、厂房2#、厂房3#、办公综合楼、门卫室、卫生间、垃圾站等。总投资为15000万元，其中环保投资284.3万元，占总投资1.90%。

项目建设符合国家及云南省对建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，该《报告表》可作为项目环境保护设计、建设、验收和环境管理的依据，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和生产过程中应当重点做好的工作

（一）加强水污染防治。重点做好厂区雨污分流、废水处理与回用设施的设计和建设。严格按照《报告表》提出的污水处理措施落实，确保项目废水处理达标后全部回用，不得外排。生产废水及项目所涉经化粪池处理后的生活污水一并排入810t/d污水处理厂处理，处理工艺为生物接触氧化法（生化处理和物化处理工艺相结合），生化处理采用内碳源A/O（厌氧—好氧—好氧）生物脱氨、氮处理工艺，出水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）工艺与产品用水标准后，优先回用于产品生产，剩余部分用于厂区绿化。同时加强给排水管网维护，避免废水泄漏外排。

（二）加强废气污染防治。标胶生产线燃生物质热风炉（4t/h）废气经袋式除尘器处理后，颗粒物、二氧化硫达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准后通过15m高排气筒外排，氮氧化物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准后通过15m高排气筒外排；标胶生产过程中干燥废气、复合胶生产过程中干搅、冷却废气分别经喷淋除臭塔处理后，氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值通过各自15m高排气筒外排，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值，非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内VOCs排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。加强供配电及风机系统维护，防范废气处理效率降低导致的非正常废气排放影响，确保各环节产生的大气污染物达标排放。

（三）落实地下水及土壤污染防治措施。落实源头控制和分区防渗，严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目各重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理。防渗工程施工须在监理部门的监理下进行并形成监理报告，防渗工程结束自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查。落实土壤污染防治相关要求，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（四）加强固体废物分类管理。产生的危险废物需暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位定期收集处置；产生的一般工业固废，暂存于一般工业固废暂存场所，进行回收利用、清运处置。

（五）落实噪声防治措施。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过采用减振、厂房隔音、厂区绿化等措施以降低噪声强度，确保厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；南侧环境敏感点昼间噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（六）严格落实环境风险防范和应急措施。应严格落实《报告表》提出的生态保护及补偿措施。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境风险应急预案》，并报临沧市生态环境局耿马分局备案。做好日常环境应急演练和培训，落实应急设施、物资和经费，加强环境应急能力保障建设，建立应急联动机制，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，确保区域生态环境质量不下降、生态功能不退化。发生或者可能发生突发环境事件时，应当依法及时进行处理，并对所造成的损害承担责任。

（七）落实环境监测要求。根据排污单位自行监测技术指南、国家污染物排放（控制）标准、环境监测技术规范等有关要求，按照《报告表》提出的监测计划，制定自行监测方案并开展监测，及时向社会公开自行监测信息。

（八）严格落实施工期各项环保措施。一是切实做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，防止扬尘污染。二是施工现场固废统一妥善处置，不得乱堆乱放，生活垃圾及时清运。三是施工废水应采取沉淀等处理措施后回用，禁止施工废水直接排入周边地表水体。四是合理安排施工时间选择较为先进的施工方法和设备，减少噪声影响，使施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

（九）强化污染物总量控制。排污单位要严格落实污染物排放总量控制规定，在启动生产设施或者发生实际排污行为之前依法申请并取得排污许可证，未取得排污许可证前，不得排放污染物。排放许可量最终以核发的排污许可证为准。

三、其他有关要求

（一）你公司要严格对照《报告表》提出的各项污染防治措施及要求落实，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（二）若本建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报临沧市生态环境局重新审核。新建其他建设项目的，应当依法报批建设项目环境影响评价文件。

（三）项目竣工后，你公司要严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，并将相关信息向社会公开，同时将上述信息报送市生态环境局耿马分局。

（四）你公司在收到本批复20个工作日内将批准后的《报告表》及批复文件复印件分送市生态环境局耿马分局，按规定接受生态环境部门监督检查。

（五）市生态环境局耿马分局履行属地监管职责，严格按照相关法律法规加大现场执法监督力度，市生态环境保护综合行政执法支队、市局有关科室按职责开展相关监管工作。加强对该项目的建设项目“三同时”、自主验收监管、日常运行等环境监管执法工作，确保《报告表》及批复文件各项要求落实到位。

临沧市生态环境局

2024年12月14日

抄送：市工业和信息化局、市农业农村局，市生态环境局各科、室、

支队、中心、站，耿马分局
临沧市生态环境局 2024年12月14日印